**石家庄市栾城人民医院**

**阴道分泌物检测仪招标参数**

1. 检测模式：形态学+干化学检测
2. 形态学（镜检）内容必须有白细胞、乳酸杆菌、白色念珠菌、菌丝、线索细胞、滴虫、上皮细胞、清洁度等相关指标。
3. 化学检测项目必须有 PH、过氧化氢、唾液酸苷酶、白细胞脂酶等相关指标。
4. 仪器可按照《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表给出样本清洁度判定结果。
5. 仪器携污率≤0.1%。
6. 整机测试速度≥60T/H。
7. 样本无需离心，直接检测。
8. 标本上机后自动完成混匀、加样、图像采集、自动分析并出具报告。
9. 双向通讯接口，可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。
10. 形态学与干化学综合报告、图文并茂。
11. 配备墨水彩色打印机。